**505CNC全自动铝切机技术参数及配置**

一、技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 主轴转速 | 3600转/分 |
| 机型 | 505CNC |
| 送料行程 | 500mm（可定制） |
| 锯切角度 | 90° |
| 最大锯切宽度 | 350MM |
| 最大锯切高度 | 150MM |
| 工作台面面积 | 0.64㎡ |
| 工作离地面高度 | 850MM |
| 电机功率 | 4KW |
| 所需空气压力 | 6~8KG\C |
| 切割时侧压紧装置 | 双出缸1件，单缸1件 |
| 切割精度 | 士0.08MM |

二、配制表：

|  |  |
| --- | --- |
| 电机 | 江苏佳力凡 |
| 主开关 | 施耐德 |
| 中继 | 正泰 |
| 滚珠丝杠 | 台湾银泰 |
| 行程开关 | 正泰 |
| 变压器 | 德力西 |
| 伺服系统 | 日本三菱 |
| 接触器 | 正泰 |